1. 下接口修改
2. 顺序统一
3. 标注统一
4. 可以的话安装一片传感器
5. 走线优化 下面变成两路
6. Mega板改芯片
7. 接口位置尽量不变
8. SD卡反过来
9. 树莓派灯
10. 注意上边的距离
11. 带灯开关